

07电水数据导出教程


1.首先就是下载数字水准仪数据处理软件




2.驱动安装，在”驱动CP210x”文件夹选择安装适合电脑系统的驱动


3.若安装后不成功，可尝试其他对应的驱动或官网上的驱动，点击安装此程序

4.点击next  


5.选择I accept ...   点击next  


6.选择安装的位置，点击next



7.点击install  
  



8.点击“yes to all“  


9.点击下一步



10.选择接受协议，点击下一步  



11.点击完成  



12.点击done  



13.安装好驱动后将仪器与电脑通过USB线连接起来，右击我的电脑，点击设备管理器




14.查看是否有以Silicon开头的端口，此电脑为COM3（各个电脑的COM端口不一样），这样就说明仪器与电脑连接上了



15.点击COM通讯中的设置串口通讯参数  


16.在端口上选择上述COM号，点击确定  



17.点击COM通讯中的接收数据





18.点击确定



19.在电子水准仪15/202系列主菜单中点击数据管理，再点击文件输出，选择需要导出的作业类型。



20.选择需要导出的线路名  
21.按ENT 键导出数据  


**这样数据就导出来啦**





G—后视 1.491mm—尺子度数

I—前视 12.037 m—后视、前视距离


P—点名 24.07 m—--累计距离

点击报表可以查看相关数据

  
原始报表（闭合差要先进行点报表计算才能显示）



点报表



测站表报

